***Technický popis obnovy vozovky komunikace***

Při obnově krytu chodníku budou odstraněny závady a poruchy zjištěné při místním šetření.

Budou realizovány postupně následující práce:

* Odbourání deformovaného stávajícího krytu a lokálních narušených podkladních vrstev
* Vytrhání obrub, vybourání . lože vč. pruhu nutném pro osazení obrub ( šířka pruhu 0,5m)
* Úprava pláně pod podkladní vrstvy chodníku
* Budou obnoveny poškozené odvodňovací uliční vpusti
* Osazení obrubníků - silniční
* Narušené podkladní vrstvy budou odstraněny a nahrazeny ve složení :
* Vyrovnávka podkladní vrstvy ŠD v tl. 150mm
* Podkladní vrstvy SC v tl. 150mm
* Kryt bude obnoven ve skladbě :
* ACO 11 tl. 50mm
* ACL 16 tl. 50 mm
* Plocha odstavné plochy bude obnovena pokládkou vegetační dlažby
* Úprava spár v napojení na stávající povrchy profrézováním a zalitím modif. asf. zálivkou
* Za obrubníky budou okolní travnaté plochy urovnány