**Obsah:**

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 2

a) Identifikační údaje stavby 2

b) Údaje o dosavadním využití 2

b-a) Údaje o pozemcích a o majetkoprávních vztazích 3

c) údaje o provedených průzkumech 3

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 3

e) Informace o držení obecných požadavků na výstavbu 3

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 3

g) věcné a časové vazby stavby – 3

h) předpokládaná lhůty výstavby – 3

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby 4

1. Vyjádření ke stavbě: 4

2. Závěr 4

# P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

## Identifikační údaje stavby

Název stavby: Prodloužení řadu vodovodu a kanalizace Křižíkova a Černoleská ulice

Místo stavby: Křižíkova a Černoleská ulice

Městský úřad: Benešov

Pověřený úřad: Benešov

Zadavatel: Město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01

Benešov

Zhotovitel projektu: VODOMONT, Jan Bejček

Tyršova 1902

256 01 Benešov

ČKAIT: 0003346, specializace stavby

zdravotně technické

Charakter stavby: novostavba

Uživatel: Město Benešov

Provozovatel: Vodohospodářská společnost s.r.o.

Benešov, Černoleská 1600

ČHP: 1-09-03-136

## Údaje o dosavadním využití

Městský úřad Benešov objednal u firmy VODOMONT, Jan Bejček, Tyršova 1902, Benešov zpracování projektové dokumentace pro vydání jak územního rozhodnutí, tak i stavebního povolení na vodovod a kanalizaci v ulici Křižíkova a část ulice Černoleská

V ulici Křižíkova je z části uložena stávající jednotná kanalizace, která začíná na parkovišti, před firmu SÚS Benešov, kde je lomová kanalizační revizní šachta. Stávající potrubí je z PVC profil DN 500 mm.

Stávající vodovod je uložen v Křižíkovi ulici od křižovatky na obytnou čtvrť Mariánovice, a směrem do města po pravé straně směrem do centra města.

Vybudované vodohospodářské dílo bude provozováno jako součást

stávajícího vodovodu a kanalizace v Benešově.

Nárůst pracovníků není třeba.

Majitelem dokončené stavby bude Město Benešov.

## b-a) Údaje o pozemcích a o majetkoprávních vztazích

3400/1

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

2319/22

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

## údaje o provedených průzkumech

Průzkumy, geologické sondy nejsou prováděny, zatřídění zeminy bude na základě okolní stavební výstavby. Bylo provedeno pouze podrobné zaměření a to jak výškového tak i polohopisného v JSTK.

## Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V zájmovém území navrženého vodovodního řadu tak i kanalizační stoky jsou požadavky dotčených orgánů respektovány.

## Informace o držení obecných požadavků na výstavbu

Při stavbě nového vodovodu a kanalizace budou dodrženy veškeré vodohospodářské předpisy a normy

## Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

netýká se této stavby vodovodu a kanalizace-nejsou předmětem zájmů

## věcné a časové vazby stavby –

na finančním zajištění výstavby vodovodního řadu a kanalizační stoky -zajišťuje investor stavby - Město Benešov

## předpokládaná lhůta výstavby –

Délka nového prodlužovaného vodovodního řadu je 162 m, kanalizační stoka je navržena v délce 410 m, na trase jsou navrženy betonové revizní šachty v počtu 11 ks, a to v ulici Křižíkova, v ulici Černoleská je navržena kanalizace v délce 50 m, zaústění je do stoky CL1-1 v ulici Křižíkova. Součástí výstavby kanalizace je i odvodnění místní části komunikace a to pomocí uličních vpusti v počtu 16 ks, které budou zaústěny do trasy kanalizace, v těsné blízkosti revizních betonových šachet.

Lhůta výstavby bude náročná, k vzhledem k provozu na této komunikaci, která zajišťuje jeden z přístupu do nové čtvrti města zvané Mariánovice, kde je jak rodinná výstavba tak i průmyslová. Ke stavbě bude vypracováno DIO.

Délka výstavby cca1 rok.

Rozdělení stavby na dvě etapy:

Stavba je rozdělena na dvě etapy.

První etapa bude od střediska SÚS Benešov v délce 200 m, ukončení první etapy v revizní šachtě Š4

Druhá etapa v délce cca 210 m bude pokračovat od šachty Š 4 po koncovou šachtu Š 8 s odbočením v šachtě Š 5 do ulice Černoleská s ukončením v šachtě Š 5a s délkou cca 50 m.

## statistické údaje o orientační hodnotě stavby

Orientační propočet jak vodovodního řadu tak i kanalizačního stoky dle projektanta je 14-16 mil.Kč V PD ke stavebnímu povolení je zpracován výkaz výměr a podrobný rozpočet.

# Vyjádření ke stavbě:

1. Čez Distribuce, a.s. č.j.0101620425 ze dne 18.10..2021

2. ČezTelco Pro Services, a.s. č.j.0201317235 ze dne 18.10.2021

3. Čez ICT Services, a.s. č.j.0700455944 ze dne 18.10.2021

4. CETIN,a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00,č.j.877233/21 ze dne

7.12.2021

5. GasNet s.r.o. č.j. 5002514588 ze dne 13.12.2021

# Závěr

Navrženou výstavbou nového vodovodního řadu a kanalizační stoky do schválené průmyslové zóny města Benešov, bude zajištěna dodávka pitné vody a současně zajištěno odvodnění jak místní komunikace a tak i nově vznikající firmy.

.

**Červen 2022**