***Technický popis obnovy krytu chodníku***

Při obnově krytu chodníku budou odstraněny závady a poruchy zjištěné při místním šetření.

Budou realizovány postupně následující práce:

* Odbourání deformovaného stávajícího krytu a narušených podkladních vrstev
* Vytrhání obrub, vybourání . lože vč. pruhu nutném pro osazení obrub ( šířka pruhu 0,5m)
* Úprava pláně pod podkladní vrstvy chodníku
* Bude obnovena poškozené odvodňovací uliční vpust
* Osazení obrubníků - silniční + zahradní 50/200mm
* Narušené podkladní vrstvy budou odstraněny a nahrazeny ve složení :
* Vyrovnávka podkladní vrstvy ŠD v množství do 0,1 m3/m2
* Podkladní vrstvy HDK 16/32 v tl. 200mm
* Kryt bude obnoven zámkovou dlažbou tl. 60mm v základní přírodní šedé barvě, nájezd zámková dlažba tl. 80mm v v červené barvě
* Plocha „popelnicového pole“ bude obnovena dlažbou tl. 80mm
* V napojení na AC bude upraveno technologií vybourání a pokládka asfaltobetonové ložní vrstvy tl. 70mm
* Úprava spár v napojení na stávající povrchy profrézováním a zalitím modif. asf. zálivkou
* Urovnání okolních travnatých ploch